Camera\_LED\_V1.2\_20200630A改版记录

1. 由于拍照图片预览和保存后旋转90度，故摄像头逆时针旋转90度摆放，板框增加6MM,左右各加3MM。
2. 由于灯上面4组线顺序定义有误，现已调整，1.1版本是P1和P8为一组，P2和P7为一组,P3和P6为一组，P4和P8为一组，1.2版本现已改P1和P2一组，依次类推P3和P4，P5和P6，P7和P8。
3. 与主板相连的排线座子位置更改，1.1版本排线插上后会有点扭，现已调到与主板同一水平线位置。
4. J1接灯的座子位置往上移动。
5. LED1,LED2封装加1脚标识。
6. 